구 매  규 격 서

품명	수량	단위	비고
국문명 : X86서버 영문명 : X86 SERVER	1	SYS

1. 구매 사유

가. Pt(II)기반 청색인광 발광재료의 양자화학계산 기반 들뜬 상태의 특성 연구 (CASSPT2 등과 같은 composite method 활용)

나. Pt(II)기반 청색인광 발광재료의 양자화학계산 기반 신소재 설계 연구

2. 용도 및 기능

가. 양자화학 계산을 위한 고성능 계산용 클러스터의 로그인 및 파일서버

나. 고성능 병렬 계산을 위한 빠른 CPU성능과 네트워크 및 관련 시스템 지원이 필수

다. 고속 인터커넥트 장비를 활용해 대용량 계산이 가능하여야 함

라. 향후 증설될 클러스터를 위한 관련 기술지원이 병행되어야 함.

3. 물품별 규격 및 제품구성

규격 1 : 계산서버

- 듀얼소켓 INTEL 5세대/4세대 스케일러블 프로세서 지원 , 270W TDP AIr Cooled 지원

- Up to 4TB 지원 16DIMM 슬롯, Up to 4TB 5600MT/s ECC DDR5 RDIMM

- 드라이브베이 : 전면 핫-스왑 10x 2.5" NVMe/SAS/SATA drive bay(s)

M.2 PCIe5.0 x4 (M-Key 2280) NVMe 슬롯 2개

- 확장슬롯 : 확장슬롯 : 2 PCIe 5.0 x16 FHHL slot(s)

2 PCIe 5.0 x16 AIOM slot(s) (OCP 3.0 호환)

- 파워서플라이 : 파워서플라이 : 860W 티타늄레벨 이중화

- Dual AIOM (OCP 3.0) 슬롯, 1 dedicated IPMI LAN

- BMC : IPMI 2.0 , Redfish 지원 , TPM 2.0 지원

- GPU지원 : Up to 2 Single-Width , Nvidia L4 , A2 외

4. 물품별 제품 구성

1. 계산노드 : 1 Set

* 1U Rackmount

(1) CPU : X86서버용 5세대 Intel Xeon Gold 6530 processor 2.1GHz , 32Cores , 160MB Cache * 2EA 이상

(2) 메모리 : SAMSUNG 32GB 5600MHz DDR5 ECC/RDIMM * 4EA 이상

(3) SSD : 480GB SSD Enterprise SATA 6.0Gb/s * 1EA 이상

(4) NIC : 2-Port 10GbE RJ45 Based on IntelX550 / 케이블포함 * 1EA 이상

2. 필수 지원사항

(1) 기존 HPC 클러스터의 계산노드 증설 및 연동에 주 목적이 있다

(2) 양자화학계산 프로그램 Gaussian , ORCA , Q-Chem , Turbomole, Adf 등 양자화학계산 소프트웨어 설치를 지원해 주어야 하며 설치된 소프트웨어는 Job Scheduler 를 통해 스케쥴링이 되어야 한다.

(3) 무상유지보수기간중 위(2)에 열거된 소프트웨어의 업데이트 및 관련 라이브러리의 업데이트가 진행될 경우 사용자와 협의하여 무상 지원이 되어야한다.

(4) 해당분야 전문가로 이루어진 기술 지원팀이 운영되어 상용 소프트웨어, 오픈 소스, In-House 코드의 컴파일 등 연구개발에 필요한 기술지원이 가능하여야 하며, 라이브러리 및 소프트웨어 등은 향후 계산노드의 증설시 Job Scheduler 에 연동되어 관리되도록 설치 및 기술지원이 되어야 한다.

(5) 전력, 상면 등의 이유로 서버의 이전이 필요한 경우 지원하여야 하며 전력, 네트워크 등은 현장실사를 통하여 담당자와 확인해야 한다. 현장실사를 하지 않아 발생한 모든 문제는 계약업체에서 책임을 진다.

(6) NIC의 증설 요청시 기술지원 및 네트워크 구성 변경의 기술지원이 되어야 한다.

(7) 향후 계산노드 증설시 하드웨어의 스왑이 이루어질 경우 기술지원이 되어야하며 서버에 문제가 없어야 한다. 이로 인해 발생하는 모든 책임은 계약업체에 있다

(8) Job Scheduler : (2)에 열거된 소프트웨어등이 운용될 수 있도록 스크립트 작성, Queue 구성등에 대한 기술지원이 되어야 한다.

(9) 계산노드와 기존에 사용중인 서버의 하드웨어 교체작업을 지원해 주어야 하며 이로 인해 발생하는 장애시 , 하드웨어 교체에 대한 책임은 계약업체에 있다

5. 기타

가. 납품기한 : 계약 후 8주 이내

나. 보증기간 : 2년 보장

다. 설치 : 자연과학2관 912-03호에 설치 및 시운전

다. 교육 : Job Scheduler 사용법, 서버 모니터링에 대한 교육 제공

다. 기타사항

- 제조사의 완제품(정품) 및 제조사의 모델로 제공되어야 하며 안정적인 운영을 위해 24x7 기술지원이 가능하여야 한다.

- 현장실사를 통해 기존에 운용중인 환경을 확인하고 납품을 실시하여야 하며, 현장실사를 하지 않아 발생하는 모든 책임은 계약업체에 있다.

- 설치완료 후 시운전 2주간 전체장비(통합된 CPU클러스터 포함) 가동율이 100%이어야 한다.

- 입찰에 참여할 업체는 세부규격(기술)서를 제출하여야 하며, 제조사의 정품공급증명서 및 기술지원확약서(2년) 제출하여야 한다

6. 참고장비

가. 제조사: Supermicro

나. 모델명: SuperServer SYS-121C-TN10R

※ 참고장비는 세부규격의 참조를 위해 기재한 것으로 동일 모델이 아니더라도 동등 이상 규격의 물품이라면 응찰 가능함

※ 규격심사를 통과한 업체만 가격입찰에 참여할 수 있으므로 참고장비와 다른 동등 이상 장비로 응찰하려는 경우 사전에 사업주관부서(수요자)의 확인을 필한 사전 규격 확인서를 입찰등록 시 제출하시기 바랍니다.

※ 입찰공고문, 구매규격서 등 기타 모든 사항을 입찰전에 반드시 숙지하고 입찰에 참가하여야 하며, 미숙지로 인해 발생하는 불이익에 대한 모든 책임은 입찰자에게 있음