구매 규격서

1. 관련 정보

연구책임자	김 동 재
구매요청부서	단국대학교 산학협력단
과제명	첨단산업인재양성부트캠프사업(인공지능)

2. 구매 요청 물품

연번	품명	규격/모델명	설치장소	특징	수량
1	인공지능 연산 서버	YC DE-AT954G5URA	소프트웨어 ICT관 B107호		1set
합 계					1set

3. 물품 구매 사유

AI 부트캠프 실습용 인공지능 연산 서버

4. 물품별 용도 및 기능

Server 본체 : AI 연산을 위한 CPU Node 용도 겸 타 GPU Server 고장 시 GPU장착을 대체할 수 있는 본체

5. 물품별 규격 및 제품구성

※ 응찰하고자 하는 모든 장비는 아래에 제시한 모델(또는 제품)의 동등 이상이어야 함

CPU – AMD Ryzen ThredRipper Pro 9955WX(시마다 픽, PCIe 5.0, 16C/32T)

RAM – SK Hynix ECC/REG DDR5-6400 64GB 6장 (총 384GB)

M/B – ASUS PRO WS WRX90E-SAGE (4GPU 지원)

SSD – Samsung 9100 PRO M.2 NVMe 2TB (PCI 5.0, DRAM 탑재, 2TB)

CASE – Y5-4U RACK MOUNT(RAIL kit) (H:178mm / W:430mm / D:680mm)

(깊이 700mm 미만, 후면 PCI슬롯 배기팬 지원, 2slot GPU 4way지원 PCI 8 Slot 이상, 4~5U RACK)

FAN - YC SEMIN 12F LCP 3K FAN UP TO 2.1MMH2O AIR PRESSURE (후면 PCI슬롯 배기 전용 팬)

PSU – SuperFlower 2000W (300W급 12VHPWR 4GPU 지원)

COOLER – TR5 AIR COOLER

OS – 설치 필요 없음

기타조건

- HPC Building을 위해 H/W, S/W 등 모든 제반 사항을 장비 운용 관리담당 사용자와 협의하여 지정 시간, 지정 장소에서 지원하고 모든 구축 완료 전 시스템 시험, 성능시험, 통합시험 등에 대한 방안을 상세히 제시하여야 한다.

- 최종산출물 및 테스트 결과물을 첨부하여 발주자에게 승인 검사 및 테스트를 요청하여야 하며, 승인검사 및 테스트 과정에서 발견된 하자 사항은 만족한 결과를 얻을 때까지 보완, 테스트를 반복적으로 실시 해야 한다.

- 기존 서버 내 부품 장착 작업 수행, 설치 후 서버와 문제 발생 시 서버와 통합으로 H/W 및 S/W기술지원하여 문제를 해결하여야 한다.

- PSU 안정성 입증을 위한 안전확인신고 증명서를 제출한다.

- 모든 부품은 제조사의 신제품이어야 함.

- 원활한 AS를 위해 제조사 정품공급확약서 및 기술지원 확인서 필수 제출 없을 시 납품 불가.

- 낙찰 후에도 정품공급확약서 미제출 시 낙찰이 취소되고 구매 지연에 따른 경비를 청구할 수 있음

공임

- 제작 및 검수 , H/W 24h 100% Load Test , 현장 납품 설치

사후처리

- 2년 무상 a/s 서비스 지원

6. 물품별 제품 구성

렉타입 본체, 렉 레일킷, 2000W이상 지원 전원케이블

7. 제품 이미지